{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,1,0],[2,0,3,0],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[8,0,9,0]]}
[1,"设备名称","数量","预算单价\n（万）","技术参数"]
[null,"可升降按摩床",6,0.65,"尺寸：1950*660*460-925mm；液压调节；电动脚踏控制；PU面；称重250KG；脚轮"]
[2,"设备名称","数量","预算单价\n（万）","技术参数"]
[null,"微波治疗仪",1,9.9]
[3,"设备名称","数量","预算单价\n（万）","技术参数"]
[null,"膨宫机",1,3]
[4,"设备名称","数量","预算单价\n（万）","技术参数"]
[null,"无痛微创牙周治疗仪",2,1.5]
[5,"设备名称","数量","预算单价\n（万）","技术参数"]
[null,"液氮罐",2,3,"1 国际品牌。\n2 用于辅助生殖实验室保存冷冻胚胎。\n3 吊筒数量：10个。\n4 可放1/2cc麦管数量（10/支撑条：≥3,480个。\n5 可放1/2cc麦管数量（大量散装）：≥4,950个。\n6 可放1.2&2.0ml冻存管数量(5/支撑条)：≥ 1,040个。\n7 液氮容量(Liters)：≥47L。\n8 静态挥发量(Liters/day)：0.39L/天。\n9 正常工作时间（day）：≥75天。"]