{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,1,0],[2,0,3,0],[4,0,5,0]]}
[1,"设备名称","数量","预算单价\n（万）","技术参数"]
[null,"医用冷藏柜",1,3,"1.有效容积：1015L；\n2.储存温度：2-8度；\n3.自带报警系统和自动记录温度功能；\n4.尺寸：宽1100mm-1300mm 高2000mm-2200mm 深（厚度）750mm-900mm"]
[2,"设备名称","数量","预算单价\n（万）","技术参数"]
[null,"除尘粉碎机",1,5,"电机功率15kW；带降噪功能"]
[3,"设备名称","数量","预算单价\n（万）","技术参数"]
[null,"UPS电源",1,9.5,"UPS类型：塔式，在线式双变换工频UPS；备用时间：≥30分钟（满载），≥60分钟（半载）；显示方式：LCD液晶显示屏；可并机（最大支持4台）；电池节数29-32节单节可调；充电电流UPS主机具备大充电电流。"]